Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 1.1. do SIWZ – OPZ dla zadania 1**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dla zadania 1 obejmuje dostawę, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie następujących Urządzeń w ilościach wskazanych w wykazie parametrów technicznych i funkcjonalnych:
* Regulator mocy przystosowany do montażu naściennego w ilości 3 szt.;
* Sterownik DMX w ilości 1 szt.;
* Reflektor teatralny typu PC w ilości 26 szt.;
* Reflektor Teatralny typu Profil w ilości 2 szt.;
* Reflektor Led w ilości 8 szt.;
* Statyw regulowany w ilości 2 szt.;
* Statyw podłogowy w ilości 6 szt.;
* Spliter DMX w ilości 1 szt.;
1. Wykonawca zapewni dla pracowników Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego szkolenie z zakresu obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń oraz przekaże instrukcję obsługi urządzeń w wersji pisemnej w języku polskim.
2. W poniższej specyfikacji technicznej przedstawiono wymogi techniczne stawiane zamawianym urządzeniom wchodzącym w zakres dostawy. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów technicznych i ilościowych jest w świetle przyjętych założeń jakościowych istotne, aby uzyskać zakładany efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny (dotyczy to również kompatybilności urządzeń). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających jednocześnie wszystkie zapisy niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, zarówno pod względem parametrów technicznych jak i ilościowych. W związku z powyższym, w przypadku oferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć oficjalne karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń. Pod pojęciem oficjalne karty katalogowe Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wymaga, aby karty katalogowe dla urządzeń równoważnych zawierały wszystkie parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Brak potwierdzenia, któregokolwiek z parametrów na oficjalnych kartach katalogowych producenta będzie traktowane przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymagań technicznych określonych w SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych w języku polskim. Dane zawarte w kartach katalogowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne opisane w poniższej tabeli.
4. Ocena spełnienia wymagań dotyczących równoważności zaoferowanych parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń odbędzie się na podstawie informacji zawartych na dostarczonych przez Wykonawcę kartach katalogowych.
5. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń ( do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi
w języku polskim).
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej przy innych projektach lub prezentacjach.
7. Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania co do zakresu, ryzyka trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na dostawę przejętego zamówienia wraz z dostarczeniem oferowanych urządzeń.
8. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających jednocześnie wszystkie zapisy niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, zarówno pod względem parametrów technicznych jak i ilościowych. W związku z powyższym,
w przypadku oferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć oficjalne karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń. Pod pojęciem oficjalne karty katalogowe Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby karty katalogowe dla urządzeń równoważnych zawierały wszystkie parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Brak potwierdzenia, któregokolwiek
z parametrów na oficjalnych kartach katalogowych producenta będzie traktowane przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymagań technicznych określonych
w SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych w języku polskim. Dane zawarte w kartach katalogowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane.
9. Oferowane urządzenia muszą spełniać następujące parametry techniczne
i funkcjonalne:

|  |
| --- |
| **Wykaz parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń**  |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Parametry** | **Ilość** |
| 1. | Regulator mocy przystosowany do montażu naściennego | 1. Wbudowany układ merger z możliwością wybrania jednego z 13 priorytetów w tym załączenie dowolnego obwodu na stałe, niezależnie od sterowania.
2. Możliwość dowolnego adresowania każdego kanału wyjściowego, wybór i graficzną edycję charakterystyki sterowania .
3. Możliwość ustawiania limitów napięć i prądów wyjściowych, dla każdego kanału indywidualnie.
4. Układ podgrzewania żarówek.
5. Kontrola załączonego bezpiecznika i przerwanego obwodu/przepalonej żarówki.
6. Możliwość zdefiniowania reakcji ściemniacza na brak sygnału sterującego.
7. Możliwość zdefiniowania 64 scen oraz programów.
8. Wbudowane układy "PLL", "soft-start", "soft-on" i "even-off" zapewniające niezawodną pracę w najbardziej ekstremalnych warunkach.
9. Metalowa obudowę z wydajnym systemem chłodzenia.
10. Dołączone oprogramowanie na komputery PC.
11. Aplikacja umożliwiająca bieżący podgląd parametrów całego urządzenia i poszczególnych kanałów oraz zmianę konfiguracji.
12. Minimum 24 wejścia analogowe.
13. Dodatkowy moduł SwitchDimm DMX Controller, który umożliwia sterowanie obwodów płynnielub w trybie "załącz/wyłącz" przy pomocy dedykowanej aplikacji na smartfon
14. Obsługa minimum 2 linii DMX.
15. Obsługa 24 obwodów.
16. Obciążalność wyjść: 24 x 2300 W obciążenia ciągłego rezystancyjnego i min.24 x 1200 VA obciążenia ciągłego indukcyjnego (transformatory konwencjonalne i neonowe).
17. Zabezpieczenia wyjść: pełne zabezpieczenie elektroniczne + bezpieczniki automatyczne 16 A.
18. Wbudowany główny wyłącznik.
19. Wentylatory sterowane elektronicznie.
20. Waga: nie większa niż 80 kg.
21. Kontrola uszkodzonych obwodów.
22. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe + możliwość zabezpieczenia każdego obwodu indywidualnie.
23. Ciągły pomiar: napięcia i częstotliwości się prądu każdego kanału.
 | 3 |
| 2. | Sterownik DMX  | 1. Ilość obsługiwanych lini DMX - Minimum 6.
2. Ilość obsługiwanych urządzeń - Minimum 3000.
3. Ilość Cue/Scen - Minimum 4000 na show.
4. Wbudowany monitor dotykowy - Minimum 10”.
5. Gniazda sieciowe - Minimum 1 szt.
6. Enkodery do kontroli atrybutów urządzeń - Minimum 8szt.
7. Suwaki - Minimum 12 szt.
8. Porty USB - Minimum 4 szt.
9. Wbudowane Wifi do obsługi aplikacji sterujących urządzeniami zdalnie.
10. Waga - Maksymalnie 12 kg.
11. Wymiary - Maksymalnie - 725mm szerokości, 550mm głębokości, 200mm wysokości.
12. Wyposażony w kompletny przewód zasilający
 | 1 |
| 3. | Reflektor teatralny typu PC | 1. Soczewka typu PC o średnicy minimum 150mm.
2. Możliwość zastosowania żarówek 650W lub 1000W.
3. Wyposażony w ramką na filtr, obrotowe skrzydełka kadrujące, uchwyt do mocowania na rurze o średnicy 50mm i obciążeniem minimum 200kg, linkę zabezpieczająca z karabińczykiem zakręcanym.
4. Kąt wiązki światła - realizowany w zakresie od  10° do 64°.
5. Waga - Minimalnie 4 kg, maksymalnie 5 kg.
6. Wyposażony w kompletny przewód zasilający
 | 26 |
| 4. | Reflektor Teatralny typu Profil | 1. Możliwość zastosowania żarówki o mocy maksymalnej 750W.
2. Wyposażony w minimum 4 ramki kadrujące.
3. Wyposażony w pokrywę ułatwiającą dostęp do soczewek.
4. Wyposażony w uchwyt na wzory gobo.
5. Wyposażony w irys.
6. Kąt wiązki światła - realizowany w zakresie od  25°do 50°.
7. Wyposażony w ramkę na filtry foliowe, uchwyt do mocowania na rurze o średnicy 50mm i obciążeniem minimum 200 kg, linkę zabezpieczająca.
8. Wymiary - Maksymalnie - 610mm szerokości, 350mm głębokości, 550mm wysokości.
9. Wyposażony w kompletny przewód zasilający oraz żarówkę.
 | 2 |
| 5. | Reflektor Led | 1. Ilość diod Led - Minimum 7 szt.
2. Kolory diod Led - Czerwony, Zielony, Niebieski, Biały, Bursztyn.
3. Kąt wiązki światła - Maksymalnie 30°.
4. Gniazda sygnału DMX - Wejściowe oraz wyjściowe, XLR 3 Pin oraz XLR 5Pin.
5. Tryby pracy DMX - Maksymalnie 8 kanałów.
6. Chłodzenie - Konwekcyjne.
7. Waga - Minimalnie 5kg, maksymalnie 8kg.
8. Wyposażony w ramkę na filtry foliowe, uchwyt do mocowania na rurze o średnicy 50mm i obciążeniem minimum 200 kg, linkę zabezpieczająca.
9. Pobór mocy - Minimalnie 100W, maksymalnie 130W.
10. Wyposażony w kompletny przewód zasilający
 | 8 |
| 6. | Statyw regulowany | 1. Możliwość zamontowania do ośmiu reflektorów teatralnych
2. Regulowana wysokość od 1,5m do 3,5m
3. Belka o szerokości minimalnej 1,2m
4. Maksymalne obciążenie - 40 kg
 | 2 |
| 7. | Statyw podłogowy | 1. Wyposażony w rurę o średnicy minimalnej 50mm
2. Maksymalne obciążenie - 50 kg
3. Waga - Minimalnie 1,5kg, maksymalnie 2kg
 | 6 |
| 8. | Spliter DMX | 1. Możliwość obsługi minimum 1 linii DMX.
2. Możliwość obsługi protokołu RDM.
3. Gniazda sygnału wejściowego - Minimum 1 gniazdo XLR 3Pin oraz 1 gniazdo XLR 5Pin.
4. Gniazda sygnału wejściowego zamontowane na panelu przednim oraz tylnym.
5. Gniazda sygnału wyjściowego - Minimum 6 gniazd XLR 3Pin oraz 6 gniazd XLR 5Pin.
6. Wymiary - Maksymalnie - 482mm szerokości, 160mm głębokości, 88mm wysokości.
7. Wyposażony w dwa gniazda zasilania.
 | 1 |

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 1.2. do SIWZ – OPZ dla zadania 2**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dla zadania 1 obejmuje dostawę, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie następujących Urządzeń w ilościach wskazanych w wykazie parametrów technicznych i funkcjonalnych:
* Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ I w ilości 4 szt.;
* Podstawa montażowa do gron głośnikowych w ilości 2 szt.;
* Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ II w ilości 2 szt.;
* Zestaw głośnikowy niskotonowy w ilości 2 szt.;
* Wzmacniacz mocy typ I w ilości 1 szt.;
* Wzmacniacz mocy typ II w ilości 1 szt.;
* Stagebox cyfrowy w ilości 2 szt.;
* Foniczna konsoleta cyfrowa w ilości 1 szt.;
* Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy w ilości 1 szt.;
* Stereofoniczna para mikrofonów pojemnościowych w ilości 1 szt.;
* Mikrofon pomiarowo-kalibracyjny w ilości 1 szt.;
* Statyw mikrofonowy długi w ilości 8 szt.;
* Statyw mikrofonowy krótki w ilości 4 szt.;
* Aktywny monitor głośnikowy w ilości 4 szt.;
1. Wykonawca zapewni dla pracowników Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego szkolenie z zakresu obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń oraz przekaże instrukcję obsługi urządzeń w wersji pisemnej w języku polskim.
2. W poniższej specyfikacji technicznej przedstawiono wymogi techniczne stawiane zamawianym urządzeniom wchodzącym w zakres dostawy. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów technicznych i ilościowych jest w świetle przyjętych założeń jakościowych istotne, aby uzyskać zakładany efekt techniczny, funkcjonalny
i artystyczny (dotyczy to również kompatybilności urządzeń). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających jednocześnie wszystkie zapisy niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, zarówno pod względem parametrów technicznych jak i ilościowych. W związku z powyższym, w przypadku oferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć oficjalne karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń. Pod pojęciem oficjalne karty katalogowe Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wymaga, aby karty katalogowe dla urządzeń równoważnych zawierały wszystkie parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Brak potwierdzenia, któregokolwiek z parametrów na oficjalnych kartach katalogowych producenta będzie traktowane przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymagań technicznych określonych w SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych w języku polskim. Dane zawarte w kartach katalogowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne opisane w poniższej tabeli.
4. Ocena spełnienia wymagań dotyczących równoważności zaoferowanych parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń odbędzie się na podstawie informacji zawartych na dostarczonych przez Wykonawcę kartach katalogowych.
5. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń ( do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi
w języku polskim).
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej przy innych projektach lub prezentacjach.
7. Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania co do zakresu, ryzyka trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na dostawę przejętego zamówienia wraz z dostarczeniem oferowanych urządzeń.
8. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających jednocześnie wszystkie zapisy niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, zarówno pod względem parametrów technicznych jak i ilościowych. W związku z powyższym,
w przypadku oferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć oficjalne karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń. Pod pojęciem oficjalne karty katalogowe Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby karty katalogowe dla urządzeń równoważnych zawierały wszystkie parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Brak potwierdzenia, któregokolwiek
z parametrów na oficjalnych kartach katalogowych producenta będzie traktowane przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymagań technicznych określonych
w SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych w języku polskim. Dane zawarte w kartach katalogowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane.
9. Oferowane urządzenia muszą spełniać następujące parametry techniczne
i funkcjonalne:

|  |
| --- |
| **Wykaz parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń** |
| L.p. | Nazwa | Opis | Ilość |
| 1. | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ I | 1. zestaw głośnikowy szerokopasmowy, pasywny, dwudrożny
2. w celu zapewniania wymaganych właściwości kierunkowych dla maksymalnego zakresu częstotliwości (minimum od 400 Hz) zestaw zbudowany z dwóch głośników niskotonowych o średnicy minimum 10” umieszczonych symetrycznie w układzie bipolarnym oraz minimum jednego przetwornika wysokotonowego o cewce minimum 3” i wylocie z drivera minimum 1,4”
3. dyspersja w płaszczyźnie pionowej 27˚ ± 5˚
4. dyspersja w płaszczyźnie poziomej 90˚ ± 5˚
5. maksymalny SPL nie mniejszy niż 139 dB (1 m /pole swobodne / szum różowy) przy zasilaniu z oferowanych wzmacniaczy mocy,
6. pasmo przenoszenia nie gorsze niż 60Hz- 18kHz (-10 dB)
7. waga nie większa niż 25 kg
 | 4 |
| 2. | Podstawa montażowa do gron głośnikowych | 1. fabryczna podstawa montażowa do ustawienia zestawów głośnikowych szerokopasmowych typ I na podłodze lub zestawie niskotonowym,
2. mocowanie zestawów głośnikowych przy pomocy fabrycznych, wbudowanych w zestawy głośnikowe akcesoriów montażowych,
 | 2 |
| 3. | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ II | 1. zestaw głośnikowy szerokopasmowy, pasywny dwudrożny,
2. przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 5”,
3. dyspersja w płaszczyźnie poziomej 100˚ ± 5˚,
4. maksymalny SPL nie mniejszy niż 117 dB (1 m /pole swobodne ) przy zasilaniu z oferowanych wzmacniaczy mocy,
5. pasmo przenoszenia nie gorsze niż 80 Hz – 20 kHz (-10 dB),
 | 2 |
| 4. | Zestaw głośnikowy niskotonowy | 1. przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 18”,
2. pasmo przenoszenia nie gorsze niż 37 Hz – 140 Hz (-10dB),
3. max SPL nie mniejszy niż 128 dB (1 m / pole swobodne) przy zasilaniu z oferowanych wzmacniaczy mocy,
4. waga nie większa niż 50 kg,
5. moc nie mniejsza niż 500W (RMS/AES),
6. impedancja 8 ohm,
 | 2 |
| 5. | Wzmacniacz mocy typ I | 1. czterokanałowy wzmacniacz mocy,
2. wbudowany procesor DSP z fabrycznymi presetami dla wszystkich oferowanych zestawów głośnikowych,
3. częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz,
4. minimum 4 wejścia analogowe oraz wyjścia link,
5. minimum 2 wejścia cyfrowe AES dwukanałowe oraz wyjścia link,
6. kontrola i sterownie za pomocą sieci Ethernet
7. moc maksymalna nie mniejsza niż 4 x 1600 W przy 4 Ω,
 | 1 |
| 6. | Wzmacniacz mocy typ II | 1. czterokanałowy wzmacniacz mocy,
2. wbudowany procesor DSP z fabrycznymi presetami dla wszystkich oferowanych zestawów głośnikowych,
3. częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz,
4. minimum 4 wejścia analogowe oraz wyjścia link,
5. minimum 2 wejścia cyfrowe AES dwukanałowe oraz wyjścia link,
6. kontrola i sterownie za pomocą sieci Ethernet,
7. moc maksymalna nie mniejsza niż 4 x 700 W przy 4 Ω,
 | 1 |
| 7. | Stagebox cyfrowy | 1. minimum 32 programowalne wejścia mikrofonowo liniowe
2. minimum 16 wyjść liniowych XLR
3. minimum 2 porty sieciowe w standardzie AES50
4. minimum dwa wyjścia ADAT
5. minimum dwa porty wyjściowe AES 3
6. możliwość pracy z kablem CAT5e o długości do 100m
 | 2 |
| 8. | Foniczna konsoleta cyfrowa | 1. obsługa minimum 48 kanałów wejściowych stereo
2. minimum 28 szyn miksujących stereo
3. minimum jeden wyświetlacz dotykowy o przekątnej minimum 10”
4. minimum 8 wbudowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych
5. minimum 24 zmotoryzowane tłumiki
6. minimum 8 wyjść liniowych XLR
7. możliwość podłączenia stageboxów w standardzie AES50
8. wbudowany interface USB 2.0 umożliwiający nagrywanie i odtwarzanie 48 kanałów audio
9. emulacje klasycznych kompresorów i korektorów
10. minimum cztery szyny główne
11. wsparcie dla protokołu OSC
 | 1 |
| 9. | Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy | 1. mikrofon pojemnościowy o charakterystyce półkardioidalnej
2. pasmo przenoszenia minimum 30Hz – 20kHz
3. czułość minimum -48,5 dBV/Pa – 3,80 mV/Pa
4. maksymalne ciśnienie dźwięku minimum 154dB
5. waga maksymalnie 460g
 | 1 |
| 10. | Stereofoniczna para mikrofonów pojemnościowych | 1. dwa mikrofony pojemnościowe o dobranej charakterystyce przenoszenia
2. charakterystyka kardioidalna
3. maksymalny SPL minimum 142dB
4. impedancja wyjściowa maksymalnie 110 ohm
5. waga maksimum 105 g sztuka
6. osłony przeciw wietrzne w zestawie
7. uchwyty mikrofonowe
8. walizka transportowa
 | 1 |
| 11. | Mikrofon pomiarowo-kalibracyjny | 1. precyzyjny mikrofon elektretowy
2. charakterystyka dookólna
3. uchwyt do statywu w komplecie
4. płaska charakterystyka przenoszenia
5. w zestawie twardy pokrowiec
 | 1 |
| 12. | Statyw mikrofonowy długi | 1. minimalna wysokość maksimum 100cm
2. maksymalna wysokość maksimum 225cm
3. maksymalna waga 3,2 kg
4. statyw typu żuraw
 | 8 |
| 13. | Statyw mikrofonowy krótki | 1. statyw typu żuraw niski
2. minimalna wysokość 65cm
3. maksymalna wysokość minimum 150cm
4. wysięgnik teleskopowy
 | 4 |
| 14. | Aktywny monitor głośnikowy | 1. minimum jeden głośnik niskotonowy 12”
2. konstrukcja koaksjalna
3. moc wzmacniacz minimum 650W
4. maksymalna głośność minimum 129dB
5. propagacja w pionie i poziomie minimum 50 stopni
6. wzmacniacz z wbudowanym DSP
7. pasmo przenoszenia minimum 65Hz – 19kHz (-3dB)
8. waga maksimum 14kg
9. wbudowany trzypasmowy korektor
 | 4 |

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 2.1. do SIWZ – Formularz ofertowy dla zadania 1**

(pieczęć Wykonawcy)

**(pieczęć wykonawcy)**

**OFERTA**

**na**

*………………………………………………………………………………………………………………*...*………*

*nazwa firmy*

*………………………………………………………………………………………………………………*...*………*

*Adres*

*………………………………………………………………………………………………………………*...*………*

*Nr KRS/CEiDG*

*………………………………………………………………………………………………………………*...*………*

*telefon, faks, e-mail*

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „**Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów oświetlenia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów”**, prowadzonego przez Goleniowski Dom Kultury, oświadczam co następuje:

1. **Oferuję** realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą dla ww. zadania:

Cena netto: ………………………………………………..……zł

Kwota podatku VAT ….. % ……………………………….…… zł

Cena brutto : ……………………………………………..……..zł

1. **Oferuję okres gwarancji i rękojmi** ………………… miesiące/y od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 60 miesięcy. W przypadku braku wpisania terminu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający do oceny ofert przyjmie minimalny okres gwarancji i rękojmi akceptowany przez Zamawiającego tj. 24 miesięcy. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie maksymalny okres gwarancji akceptowany przez Zamawiającego tj. 60 miesięcy.
2. Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu i uznaję się za związanym określonymi w nich postanowieniami, wyjaśnieniami oraz zmianami
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
4. uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty,
5. zapoznałem się z zasadami postępowania,
6. Akceptuję Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8.1. do SIWZ, w tym warunki i termin płatności w nim określone, zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, w pełni akceptuję jej warunki oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych
w projekcie umowy dołączonym do SIWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

\* *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. Oświadczam/oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie\*/przy pomocy podwykonawców\*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres podwykonawcy** | **Część ( zakres) zamówienia** |
|  |  |
|  |  |

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

1. Oświadczam/oświadczamy, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni.

\* Niewłaściwe skreślić

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 2.2. do SIWZ – Formularz ofertowy dla zadania 2**

(pieczęć Wykonawcy)

**(pieczęć wykonawcy)**

**OFERTA**

**na**

*………………………………………………………………………………………………………………*...*………*

*nazwa firmy*

*………………………………………………………………………………………………………………*...*………*

*Adres*

*………………………………………………………………………………………………………………*...*………*

*Nr KRS/CEiDG*

*………………………………………………………………………………………………………………*...*………*

*telefon, faks, e-mail*

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: **„ Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów nagłośnienia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów**”**,** prowadzonego przez Goleniowski Dom Kultury, oświadczam co następuje:

1. **Oferuję** realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą dla ww. zadania:

Cena netto: ………………………………………………..……zł

Kwota podatku VAT ….. % ……………………………….…… zł

Cena brutto : ……………………………………………..……..zł

1. **Oferuję okres gwarancji i rękojmi** ………………… miesiące/y od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 60 miesięcy. W przypadku braku wpisania terminu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający do oceny ofert przyjmie minimalny okres gwarancji i rękojmi akceptowany przez Zamawiającego tj. 24 miesięcy. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji i rękojmi niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie maksymalny okres gwarancji akceptowany przez Zamawiającego tj. 60 miesięcy.
2. Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu i uznaję się za związanym określonymi w nich postanowieniami, wyjaśnieniami oraz zmianami
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
4. uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty,
5. zapoznałem się z zasadami postępowania.
6. Akceptuję Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8.2. do SIWZ, w tym warunki i termin płatności
w nim określone, zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, w pełni akceptuję jej warunki oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych
w projekcie umowy dołączonym do SIWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

\* *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. Oświadczam/oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie\*/przy pomocy podwykonawców\*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres podwykonawcy** | **Część ( zakres) zamówienia** |
|  |  |
|  |  |

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

1. Oświadczam/oświadczamy, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni

\* Niewłaściwe skreślić

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 3.1. do SIWZ – Formularz przedmiotowy – dla zadania 1.**

|  |
| --- |
| (Wykonawca) |

**Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów oświetlenia scenicznego
w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów.**

**FORMULARZ PRZEDMIOTOWY**

**DLA ZADANIA 1 – OŚWIETLENIE SCENICZNE**

**\*- wykonawca wypełnia pola kolumny 3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia każdego pola w kolumnie 3 tabeli poprzez wpis TAK lub NIE (potwierdza lub nie potwierdza zgodność parametrów oferowanych Urządzeń z określonymi w odpowiednim polu kolumny 1 i 2 wymaganiami).**

|  |
| --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW OŚWIETLENIA SCENICZNEGO WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z OPZ**  |
| **Lp.** | **nazwa elementów oświetlenia scenicznego** | **Opis parametrów i warunki bezwzględnie wymagane** | **Potwierdzenie zgodności parametrów\*** |
|  | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Regulator mocy przystosowany do montażu naściennego | 1. Wbudowany układ merger z możliwością wybrania jednego z 13 priorytetów w tym załączenie dowolnego obwodu na stałe, niezależnie od sterowania.
2. Możliwość dowolnego adresowania każdego kanału wyjściowego, wybór i graficzną edycję charakterystyki sterowania .
3. Możliwość ustawiania limitów napięć i prądów wyjściowych, dla każdego kanału indywidualnie.
4. Układ podgrzewania żarówek.
5. Kontrola załączonego bezpiecznika i przerwanego obwodu/przepalonej żarówki.
6. Możliwość zdefiniowania reakcji ściemniacza na brak sygnału sterującego.
7. Możliwość zdefiniowania 64 scen oraz programów.
8. Wbudowane układy "PLL", "soft-start", "soft-on" i "even-off" zapewniające niezawodną pracę w najbardziej ekstremalnych warunkach.
9. Metalowa obudowę z wydajnym systemem chłodzenia.
10. Dołączone oprogramowanie na komputery PC.
11. Aplikacja umożliwiająca bieżący podgląd parametrów całego urządzenia i poszczególnych kanałów oraz zmianę konfiguracji.
12. Minimum 24 wejścia analogowe.
13. Dodatkowy moduł SwitchDimm DMX Controller, który umożliwia sterowanie obwodów płynnielub w trybie "załącz/wyłącz" przy pomocy dedykowanej aplikacji na smartfon
14. Obsługa minimum 2 linii DMX.
15. Obsługa 24 obwodów.
16. Obciążalność wyjść: 24 x 2300 W obciążenia ciągłego rezystancyjnego i min.24 x 1200 VA obciążenia ciągłego indukcyjnego (transformatory konwencjonalne i neonowe).
17. Zabezpieczenia wyjść: pełne zabezpieczenie elektroniczne + bezpieczniki automatyczne 16 A.
18. Wbudowany główny wyłącznik.
19. Wentylatory sterowane elektronicznie.
20. Waga: nie większa niż 80 kg.
21. Kontrola uszkodzonych obwodów.
22. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe + możliwość zabezpieczenia każdego obwodu indywidualnie.
23. Ciągły pomiar: napięcia i częstotliwości się prądu każdego kanału.
 |  |
| 2. | Sterownik DMX  | 1. Ilość obsługiwanych lini DMX - Minimum 6.
2. Ilość obsługiwanych urządzeń - Minimum 3000.
3. Ilość Cue/Scen - Minimum 4000 na show.
4. Wbudowany monitor dotykowy - Minimum 10”.
5. Gniazda sieciowe - Minimum 1 szt.
6. Enkodery do kontroli atrybutów urządzeń - Minimum 8szt.
7. Suwaki - Minimum 12 szt.
8. Porty USB - Minimum 4 szt.
9. Wbudowane Wifi do obsługi aplikacji sterujących urządzeniami zdalnie.
10. Waga - Maksymalnie 12 kg.
11. Wymiary - Maksymalnie - 725mm szerokości, 550mm głębokości, 200mm wysokości.
12. Wyposażony w kompletny przewód zasilający
 |  |
| 3. | Reflektor teatralny typu PC | 1. Soczewka typu PC o średnicy minimum 150mm.
2. Możliwość zastosowania żarówek 650W lub 1000W.
3. Wyposażony w ramką na filtr, obrotowe skrzydełka kadrujące, uchwyt do mocowania na rurze o średnicy 50mm i obciążeniem minimum 200kg, linkę zabezpieczająca z karabińczykiem zakręcanym.
4. Kąt wiązki światła - realizowany w zakresie od  10° do 64°.
5. Waga - Minimalnie 4 kg, maksymalnie 5 kg.
6. Wyposażony w kompletny przewód zasilający
 |  |
| 4. | Reflektor Teatralny typu Profil | 1. Możliwość zastosowania żarówki o mocy maksymalnej 750W.
2. Wyposażony w minimum 4 ramki kadrujące.
3. Wyposażony w pokrywę ułatwiającą dostęp do soczewek.
4. Wyposażony w uchwyt na wzory gobo.
5. Wyposażony w irys.
6. Kąt wiązki światła - realizowany w zakresie od  25°do 50°.
7. Wyposażony w ramkę na filtry foliowe, uchwyt do mocowania na rurze o średnicy 50mm i obciążeniem minimum 200 kg, linkę zabezpieczająca.
8. Wymiary - Maksymalnie - 610mm szerokości, 350mm głębokości, 550mm wysokości.
9. Wyposażony w kompletny przewód zasilający oraz żarówkę.
 |  |
| 5. | Reflektor Led | 1. Ilość diod Led - Minimum 7 szt.
2. Kolory diod Led - Czerwony, Zielony, Niebieski, Biały, Bursztyn.
3. Kąt wiązki światła - Maksymalnie 30°.
4. Gniazda sygnału DMX - Wejściowe oraz wyjściowe, XLR 3 Pin oraz XLR 5Pin.
5. Tryby pracy DMX - Maksymalnie 8 kanałów.
6. Chłodzenie - Konwekcyjne.
7. Waga - Minimalnie 5kg, maksymalnie 8kg.
8. Wyposażony w ramkę na filtry foliowe, uchwyt do mocowania na rurze o średnicy 50mm i obciążeniem minimum 200 kg, linkę zabezpieczająca.
9. Pobór mocy - Minimalnie 100W, maksymalnie 130W.
10. Wyposażony w kompletny przewód zasilający
 |  |
| 6. | Statyw regulowany | 1. Możliwość zamontowania do ośmiu reflektorów teatralnych
2. Regulowana wysokość od 1,5m do 3,5m
3. Belka o szerokości minimalnej 1,2m
4. Maksymalne obciążenie - 40 kg
 |  |
| 7. | Statyw podłogowy | 1. Wyposażony w rurę o średnicy minimalnej 50mm
2. Maksymalne obciążenie - 50 kg
3. Waga - Minimalnie 1,5kg, maksymalnie 2kg
 |  |
| 8. | Spliter DMX | 1. Możliwość obsługi minimum 1 linii DMX.
2. Możliwość obsługi protokołu RDM.
3. Gniazda sygnału wejściowego - Minimum 1 gniazdo XLR 3Pin oraz 1 gniazdo XLR 5Pin.
4. Gniazda sygnału wejściowego zamontowane na panelu przednim oraz tylnym.
5. Gniazda sygnału wyjściowego - Minimum 6 gniazd XLR 3Pin oraz 6 gniazd XLR 5Pin.
6. Wymiary - Maksymalnie - 482mm szerokości, 160mm głębokości, 88mm wysokości.
7. Wyposażony w dwa gniazda zasilania.
 |  |

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 3.2. do SIWZ – Formularz przedmiotowy – dla zadania 2.**

|  |
| --- |
| (Wykonawca) |

**„ Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów nagłośnienia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów”,**

**FORMULARZ PRZEDMIOTOWY**

**DLA ZADANIA 2 – NAGŁOŚNIENIE SCENICZNE**

**\*- wykonawca wypełnia pola kolumny 3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia każdego pola w kolumnie 3 tabeli poprzez wpis TAK lub NIE (potwierdza lub nie potwierdza zgodność parametrów oferowanych Urządzeń z określonymi w odpowiednim polu kolumny 1 i 2 wymaganiami).**

|  |
| --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW OŚWIETLENIA SCENICZNEGO WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z OPZ**  |
| **Lp.** | **nazwa elementów oświetlenia scenicznego** | **Opis parametrów i warunki bezwzględnie wymagane** | **Potwierdzenie zgodności parametrów\*** |
|  | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ I | 1. zestaw głośnikowy szerokopasmowy, pasywny, dwudrożny
2. w celu zapewniania wymaganych właściwości kierunkowych dla maksymalnego zakresu częstotliwości (minimum od 400 Hz) zestaw zbudowany z dwóch głośników niskotonowych o średnicy minimum 10” umieszczonych symetrycznie w układzie bipolarnym oraz minimum jednego przetwornika wysokotonowego o cewce minimum 3” i wylocie z drivera minimum 1,4”
3. dyspersja w płaszczyźnie pionowej 27˚ ± 5˚
4. dyspersja w płaszczyźnie poziomej 90˚ ± 5˚
5. maksymalny SPL nie mniejszy niż 139 dB (1 m pole swobodne / szum różowy) przy zasilaniu z oferowanych wzmacniaczy mocy,
6. pasmo przenoszenia nie gorsze niż 60Hz- 18kHz (-10 dB)
7. waga nie większa niż 25 kg
 |  |
| 2. | Podstawa montażowa do gron głośnikowych | 1. fabryczna podstawa montażowa do ustawienia zestawów głośnikowych szerokopasmowych typ I na podłodze lub zestawie niskotonowym,
2. mocowanie zestawów głośnikowych przy pomocy fabrycznych, wbudowanych w zestawy głośnikowe akcesoriów montażowych,
 |  |
| 3. | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typ II | 1. zestaw głośnikowy szerokopasmowy, pasywny dwudrożny,
2. przetwornik niskotonowy nie mniejszy niż 5”,
3. dyspersja w płaszczyźnie poziomej 100˚ ± 5˚,
4. maksymalny SPL nie mniejszy niż 117 dB (1 m /pole swobodne ) przy zasilaniu z oferowanych wzmacniaczy mocy,
5. pasmo przenoszenia nie gorsze niż 80 Hz – 20 kHz (-10 dB),
 |  |
| 4. | Zestaw głośnikowy niskotonowy | 1. przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 18”,
2. pasmo przenoszenia nie gorsze niż 37 Hz – 140 Hz (-10dB),
3. max SPL nie mniejszy niż 128 dB (1 m / pole swobodne) przy zasilaniu z oferowanych wzmacniaczy mocy,
4. waga nie większa niż 50 kg,
5. moc nie mniejsza niż 500W (RMS/AES),
6. impedancja 8 ohm,
 |  |
| 5. | Wzmacniacz mocy typ I | 1. czterokanałowy wzmacniacz mocy,
2. wbudowany procesor DSP z fabrycznymi presetami dla wszystkich oferowanych zestawów głośnikowych,
3. częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz,
4. minimum 4 wejścia analogowe oraz wyjścia link,
5. minimum 2 wejścia cyfrowe AES dwukanałowe oraz wyjścia link,
6. kontrola i sterownie za pomocą sieci Ethernet
7. moc maksymalna nie mniejsza niż 4 x 1600 W przy 4 Ω,
 |  |
| 6. | Wzmacniacz mocy typ II | 1. czterokanałowy wzmacniacz mocy,
2. wbudowany procesor DSP z fabrycznymi presetami dla wszystkich oferowanych zestawów głośnikowych,
3. częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96 kHz,
4. minimum 4 wejścia analogowe oraz wyjścia link,
5. minimum 2 wejścia cyfrowe AES dwukanałowe oraz wyjścia link,
6. kontrola i sterownie za pomocą sieci Ethernet,
7. moc maksymalna nie mniejsza niż 4 x 700 W przy 4 Ω,
 |  |
| 7. | Stagebox cyfrowy | 1. minimum 32 programowalne wejścia mikrofonowo liniowe
2. minimum 16 wyjść liniowych XLR
3. minimum 2 porty sieciowe w standardzie AES50
4. minimum dwa wyjścia ADAT
5. minimum dwa porty wyjściowe AES 3
6. możliwość pracy z kablem CAT5e o długości do 100m
 |  |
| 8. | Foniczna konsoleta cyfrowa | 1. obsługa minimum 48 kanałów wejściowych stereo
2. minimum 28 szyn miksujących stereo
3. minimum jeden wyświetlacz dotykowy o przekątnej minimum 10”
4. minimum 8 wbudowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych
5. minimum 24 zmotoryzowane tłumiki
6. minimum 8 wyjść liniowych XLR
7. możliwość podłączenia stageboxów w standardzie AES50
8. wbudowany interface USB 2.0 umożliwiający nagrywanie i odtwarzanie 48 kanałów audio
9. emulacje klasycznych kompresorów i korektorów
10. minimum cztery szyny główne
11. wsparcie dla protokołu OSC
 |  |
| 9. | Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy | 1. mikrofon pojemnościowy o charakterystyce półkardioidalnej
2. pasmo przenoszenia minimum 30Hz – 20kHz
3. czułość minimum -48,5 dBV/Pa – 3,80 mV/Pa
4. maksymalne ciśnienie dźwięku minimum 154dB
5. waga maksymalnie 460g
 |  |
| 10. | Stereofoniczna para mikrofonów pojemnościowych | 1. dwa mikrofony pojemnościowe o dobranej charakterystyce przenoszenia
2. charakterystyka kardioidalna
3. maksymalny SPL minimum 142dB
4. impedancja wyjściowa maksymalnie 110 ohm
5. waga maksimum 105 g sztuka
6. osłony przeciw wietrzne w zestawie
7. uchwyty mikrofonowe
8. walizka transportowa
 |  |
| 11. | Mikrofon pomiarowo-kalibracyjny | 1. precyzyjny mikrofon elektretowy
2. charakterystyka dookólna
3. uchwyt do statywu w komplecie
4. płaska charakterystyka przenoszenia
5. w zestawie twardy pokrowiec
 |  |
| 12. | Statyw mikrofonowy długi | 1. minimalna wysokość maksimum 100cm
2. maksymalna wysokość maksimum 225cm
3. maksymalna waga 3,2 kg
4. statyw typu żuraw
 |  |
| 13. | Statyw mikrofonowy krótki | 1. statyw typu żuraw niski
2. minimalna wysokość 65cm
3. maksymalna wysokość minimum 150cm
4. wysięgnik teleskopowy
 |  |
| 14. | Aktywny monitor głośnikowy | 1. minimum jeden głośnik niskotonowy 12”
2. konstrukcja koaksjalna
3. moc wzmacniacz minimum 650W
4. maksymalna głośność minimum 129dB
5. propagacja w pionie i poziomie minimum 50 stopni
6. wzmacniacz z wbudowanym DSP
7. pasmo przenoszenia minimum 65Hz – 19kHz (-3dB)
8. waga maksimum 14kg
9. wbudowany trzypasmowy korektor
 |  |

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 4.1. do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla**

**zadania nr 1**

*......................................................*

*pieczęć Wykonawcy*

**Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów oświetlenia scenicznego
w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów”**

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

*………………………………… …………………………………….*

 *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 4.2. do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla**

**zadania nr 2.**

*......................................................*

*pieczęć Wykonawcy*

**Oświadczenie Wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„ Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów nagłośnienia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów**”**,**

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

*………………………………… …………………………………….*

 *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 5.1. do SIWZ - Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby**

**powołuje się Wykonawca - dla zadania nr 1**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,tj.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 5.2. do SIWZ - Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby**

**powołuje się Wykonawca - dla zadania nr 2**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,tj.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – dla zadania 1.**

|  |
| --- |
| (Wykonawca) |

**Informacja Wykonawcy**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: „**Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów oświetlenia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów”**, informuję, że

**należę/ nie należę\***

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp,

Wobec tego, że w niniejszym postępowaniu składa ofertę inny Wykonawca należący do grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca składający niniejszą ofertę, poniżej wyjaśniam, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Podmiot składający ofertę należący do grupy kapitałowej wspólnie z Wykonawcą | Uzasadnienie |
|  |  |

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**Uwaga!**

*\* Niewłaściwe skreślić*

*\*\* W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 6.2 do SIWZ - Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – dla zadania 2.**

|  |
| --- |
| (Wykonawca) |

**Informacja Wykonawcy**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: „**Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów nagłośnienia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów**”**,** informuję, że

**należę/ nie należę\***

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp,

Wobec tego, że w niniejszym postępowaniu składa ofertę inny Wykonawca należący do grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca składający niniejszą ofertę, poniżej wyjaśniam, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Podmiot składający ofertę należący do grupy kapitałowej wspólnie z Wykonawcą | Uzasadnienie |
|  |  |

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

**Uwaga!**

*\* Niewłaściwe skreślić*

*\*\* W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 7.1 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych zamówień – dla zadania 1**

|  |
| --- |
| (Wykonawca) |

**WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „**Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów oświetlenia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów”,** prowadzonego przez Goleniowski Dom Kultury, oświadczam co następuje:

ja/ my niżej podpisany/podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… oświadczam/y że w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, że w okresie ostatnich **pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy i montażu oświetlenia scenicznego na rzecz obiektu użyteczności publicznej takiego jak: dom kultury, kino, teatr, sala widowiskowa lub sala koncertowa, o wartości kontraktu **min. 100 000,00 zł każda.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca** | **Podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane** |  **Przedmiot****zamówienia (dostawy)** | **Wartość zamówienia**  | **Okres realizacji**  |
| **Początek****dzień/miesiąc/rok** | **Koniec****dzień/miesiąc/rok** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**UWAGA!!!**

Na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenia wraz z wykazem dowodów potwierdzających, że wskazane dostawy i montaż zostały wykonane oraz były wykonywane należycie.

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych zamówień – dla zadania 2.**

|  |
| --- |
| (Wykonawca) |

**WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „**Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów nagłośnienia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów**”**,** prowadzonego przez Goleniowski Dom Kultury, oświadczam co następuje:

ja/ my niżej podpisany/podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… oświadczam/y że w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, że w okresie ostatnich **pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy i montażu nagłośnienia scenicznego na rzecz obiektu użyteczności publicznej takiego jak: dom kultury, kino, teatr, sala widowiskowa lub sala koncertowa, o wartości kontraktu **min. 100 000,00 zł każda.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykonawca** | **Podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane** |  **Przedmiot****zamówienia (dostawy)** | **Wartość zamówienia**  | **Okres realizacji**  |
| **Początek****dzień/miesiąc/rok** | **Koniec****dzień/miesiąc/rok** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**UWAGA!!!**

Na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenia wraz z wykazem dowodów potwierdzających, że wskazane dostawy i montaż zostały wykonane oraz były wykonywane należycie.

………………………………… …………………………………….

 miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 9.1.** **do SIWZ - Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego – dla zadania 1.**

..............................................................

(pieczęć wykonawcy)

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów**

**na potrzeby wykonania zamówienia**

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..………………..……………………………….będąc

 *(imię i nazwisko składającego oświadczenie)*

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………

*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

**o ś w i a d c z a m(y)**,

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), odda wykonawcy:

…………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)*

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(zakres udostępnianych zasobów)*

na potrzeby wykonania zamówienia pn.: „ **Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów oświetlenia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów”,** prowadzonego przez Goleniowski Dom Kultury.

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: …………........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. ….……………………………………

*(miejsce i data złożenia oświadczenia) (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
* zdolności techniczne lub zawodowe
* zdolności finansowe lub ekonomiczne
1. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
2. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 9.2. do SIWZ - Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego – dla zadania 2.**

..............................................................

(pieczęć wykonawcy)

**ZOBOWIĄZANIE**

**do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów**

**na potrzeby wykonania zamówienia**

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..………………..……………………………….będąc

 *(imię i nazwisko składającego oświadczenie)*

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………

*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

**o ś w i a d c z a m(y)**,

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), odda wykonawcy:

…………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)*

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(zakres udostępnianych zasobów)*

na potrzeby wykonania zamówienia pn.:„**Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów nagłośnienia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów**”, prowadzonego przez Goleniowski Dom Kultury.

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: …………........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. ….……………………………………

*(miejsce i data złożenia oświadczenia) (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
* zdolności techniczne lub zawodowe
* zdolności finansowe lub ekonomiczne
1. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
2. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 10.1. do SIWZ - Wykaz osób – dla zadania 1.**

...................................................

*pieczęć Wykonawcy*

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**

Ja (My), niżej podpisany (ni)……………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………

(siedziba Wykonawcy)

 „**Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów oświetlenia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów”**

oświadczamy, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Imię i nazwisko***  | ***Doświadczenie******w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia*** | ***Zakres wykonywanych czynności*** | ***Podstawa do dysponowania osobą\*\**** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku*

*\*\* umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, itp.*

*………………………………… …………………………………….*

 *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**

Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

**Załącznik nr 10.2. do SIWZ - Wykaz osób – dla zadania 2.**

...................................................

*pieczęć Wykonawcy*

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**

Ja (My), niżej podpisany (ni)……………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………

(siedziba Wykonawcy)

**„ Dostawa, montaż, rozmieszczenie oraz podłączenie elementów nagłośnienia scenicznego w gmachu Goleniowskiego Domu Kultury – Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów”**

oświadczamy, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Imię i nazwisko***  | ***Doświadczenie******w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia*** | ***Zakres wykonywanych czynności*** | ***Podstawa do dysponowania osobą\*\**** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku*

*\*\* umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, itp.*

*………………………………… …………………………………….*

 *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**